.equ PINA = 0x00 ; définition des adresses des ports
.equ DDRA = 0x01
.equ PORTA = 0x02
.equ PINC = 0x06
.equ DDRC = 0x07
.equ PORTC = 0x08

.equ SREG = 0x3F

.equ EIMSK = 0x3D
.equ EICRA = 0x69
.equ EICRB = 0x6A

.equ RAMEND = 0x21FF
.equ SPH = 0x3E ; initialisation de la pile
.equ SPL = 0x3D

.org  0x000
    ; Vecteur RESET
    jmp debut

.org 0x0002 ; INT0
    jmp valider

.org 0x0004 ; INT1
    jmp retour

.org 0x0006 ; INT2
    jmp incrementer

.org 0x0008 ; INT3
    jmp decrementer

.org 0x0080

debut:
    DDRA@IO <- 0xFF
    DDRC@IO <- 0xFF
    PORTA@IO <- 0xFF
    PORTC@IO <- 0xFF
    EIMSK <- 0b00001111
    EICRA <- 0b11111111 ; TODO Oscillations annulables ?
    EICRB <- 0b00000000
    SEI

boucle:
    sleep
    saut boucle

valider:
    PORTC@IO <- 0x00
    reti

retour:
    PORTC@IO <- 0xFF
    reti

incrementer:
    r20 <- PINC@IO
    inc r20
    PORTC@IO <- r20
    reti

decrementer:
    r20 <- PINC@IO
    dec r20
    PORTC@IO <- r20
    reti

tempo:
    ldi r24,8
tempoA:
    subi r22,1
    sbci r23,0
    sbci r24,0
    brcc tempoA
    ret

