.equ PINA = 0x00 ; définition des adresses des ports
.equ DDRA = 0x01
.equ PORTA = 0x02
.equ PINC = 0x06
.equ DDRC = 0x07
.equ PORTC = 0x08

.equ RAMEND = 0x21FF
.equ SPH = 0x3E ; initialisation de la pile
.equ SPL = 0x3D

.def compteur = r20
.def seg = r21

.org 0x000
    ; Vecteur RESET
    jmp debut

.org 0x0080

afficheur:
    .DB 0x3F, 0x30, 0x6D, 0x79, 0x72, 0x5B, 0x5F, 0x31, 0x7F, 0x7B
    ;      0,    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9


debut:
    DDRA@IO <- 0xFF
    DDRC@IO <- 0xFF

boucle:

    ; On affiche compteur sur le 7 segments
    seg <- afficheur@ROM[compteur]
    out porta,seg
    
    ; On change de chiffre
    inc compteur
    si compteur > 9 alors compteur <- 0

    ; On attend et on recommence
    call tempo
    call tempo
    call tempo
    saut boucle

tempo:
    ldi r24,8
tempoA:
    subi r22,1
    sbci r23,0
    sbci r24,0
    brcc tempoA
    ret
