; Équivalences

.equ PINA = 0x00
.equ DDRA = 0x01
.equ PORTA = 0x02
.equ PINC = 0x06
.equ DDRC = 0x07
.equ PORTC = 0x08

.equ WDTCSR = 0x60

.equ TTCR0A = 0x24
.equ TTCR0B = 0x25
.equ TMSK0 = 0x6e

.equ EIMSK = 0x3D
.equ EICRA = 0x69
.equ EICRB = 0x6A

.equ ADMUX = 0x7C
.equ ADCSRB = 0x7B
.equ ADCSRA = 0x7A
.equ ADCH = 0x79

.equ SPH = 0x3E
.equ SPL = 0x3D

; Nommage des registres utilisés

.def etat = r12
.def reference = r13 ; Température de référence actuelle
.def d3 = r2 ; Digit 3 (tout à gauche)
.def d2 = r3 ; Digit 2
.def d1 = r4 ; Digit 1
.def d0 = r5 ; Digit 0 (tout à droite)
.def compteur = r6 ; Utilisé pour modifier des valeurs dans le menu
.def temp = r7 ; Utilisé pour différentes choses mais très brièvement
.def t2 = r8 ; Jour (3 premiers bits) et Heure (5 derniers bits)
.def t1 = r9 ; Minutes
.def t0 = r10 ; Secondes / 2
.def selaff = r11 ; Digit en cours d'affichage

.def jours = 0x0200
.def tempJour = 0x02a8
.def tempNuit = 0x02a9

; Vecteurs d'interruptions

.org 0x000 ; Vecteur RESET
    jmp debut

.org 0x0080

; Tableaux de la mémoire du programme

afficheur:
    .DB 0x3F, 0x30, 0x6D, 0x79, 0x72, 0x5B, 0x5F, 0x31, 0x7F, 0x7B
    ;      0,    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9

; Programme

debut:
	DDRA@IO <- 0xFF
	DDRC@IO <- 0xFF
    PORTA@IO <- 0xFF
    PORTC@IO <- 0x00
    jmp debut
