.equ PINA = 0x00 ; définition des adresses des ports
.equ DDRA = 0x01
.equ PORTA = 0x02
.equ PINC = 0x06
.equ DDRC = 0x07
.equ PORTC = 0x08

.equ TTCR0A = 0x24 ; Initialisation du timer
.equ TTCR0B = 0x25
.equ TMSK0 = 0x6e

.equ SREG = 0x3F
.equ RAMEND = 0x21FF
.equ SPH = 0x3E ; initialisation de la pile
.equ SPL = 0x3D

.equ ADMUX = 0x7C
.equ ADCSRB = 0x7B
.equ ADCSRA = 0x7A
.equ ADCH = 0x79

.def selAfficheur = r19
.def tmp = r20
.def val = r21
.def aff0 = r5
.def aff1 = r1
.def aff2 = r2
.def aff3 = r3

.org  0x000
    ; Vecteur RESET
    jmp debut

.org 0x002e
    ; Vecteur TIMER0
    jmp tmr

.org 0x003A ; ADC
    jmp adc

.org 0x0080
afficheur:
    .DB 0x3F, 0x30, 0x6D, 0x79, 0x72, 0x5B, 0x5F, 0x31, 0x7F, 0x7B, 0x77, 0x40, 0x4c, 0x7c, 0x4f, 0x47, 0x40, 0x76, 0x04, 0x3c, 0x40, 0x0E, 0x37, 0x54, 0x5c, 0x40, 0x40, 0x44, 0x5b, 0x4e, 0x1c, 0x1c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x63, 0x00
    ;      0,    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    a,    b,    c,    d,    e,    f,    g,    h,    i,    j,    k,    l,    m,    n,    o,    p,    q,    r,    s,    t,    u,    v,    w,    x,    y,    z,    °, space


debut:
    SREG <- 0b10000000
    DDRA@IO <- 0xFF
    DDRC@IO <- 0xFF
    TTCR0A@IO <- 0x01
    TTCR0B@IO <- 0x03
    TMSK0 <- 0x01 
    selAfficheur <- 0x01

    ADMUX <-  0b01100000
    ADCSRB <- 0b00000010
    ADCSRA <- 0b11011110

    PORTA@IO <- 0xAA
    PORTC@IO <- 0x00
    SEI
    
boucle:
    ; On attend et on recommence
    saut boucle


tempo:
    ldi r24,8
tempoA:
    subi r22,1
    sbci r23,0
    sbci r24,0
    brcc tempoA
    ret

adc:

    val <- ADCH
    aff0 <- val/1-(val/10)*10
    aff1 <- val/10-(val/100)*10
    aff2 <- val/100
    aff3 <- 0
    ADCSRA <- 0b11011101
    reti


tmr:
    lsl selAfficheur
    si selAfficheur > 8 alors selafficheur <- 1 
    portc@IO <- 0xff - selAfficheur
  
    si selAfficheur == 1 alors porta@IO <- afficheur@ROM[aff0]
    si selAfficheur == 2 alors porta@IO <- afficheur@ROM[aff1]
    si selAfficheur == 4 alors porta@IO <- afficheur@ROM[aff2]
    si selAfficheur == 8 alors porta@IO <- afficheur@ROM[aff3]
    reti

